##

**Администрация Криушанского сельского поселения**

**Панинского муниципального района Воронежской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 от 14 марта 2022 года № 25

 село Криуша.

Об утверждении проектно-сметной

Документации на объект «Строительство

автомобильной дороги по ул. Белозерского

 в с. Криуша Панинского муниципального

района Воронежской области»

 Руководствуясь пунктом 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании положительного заключения государственного автономного учреждения Воронежской области “ Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области» от 01.03.2022 № 36-1-1-2-011188-2022 на объект капитального строительства «Строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области» администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.Утвердить проектно- сметную документацию по объекту капитального строительства «Строительство автомобильной дороги по ул. Белозерского в с. Криуша Панинского муниципального района Воронежской области» со следующими технико-экономическими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  | Ед. изм. | показатель |
| 1 | Категория автодороги « по СП 243.1326000.2015» ул. Белозерского»  | - | Основная улица в основной застройке |
| 2 | Категория автодороги «по СП 243.1326000.2015».Проезд к кладбищу | - | Проезд |
| 3 | Строительная длина, ул. Белозерского  | км  | 1.4872 |
| 4 | Строительная длина. Проезд к кладбищу | км | 0.6201 |
| 5 | Расчетная скорость движения, ул. Белозерского  | км/ч | 40 |
| 6 | Расчетная скорость движения. Проезд к кладбищу | км/ч | 20 |
| 7 | Минимальный радиус кривой в плане, ул. Белозерского | м | 100 |
| 8 | Минимальный радиус кривой в плане. Проезд к кладбищу | м | 2100 |
| 9 | Максимальный продольный уклон, ул. Белозерского | промилле | 54.6 |
| 10 | Максимальный продольный уклон. Проезд к кладбищу | промилле | 8.0 |
| 11 | Ширина земляного полотна. ул. Белозерского | м | 9.0 |
| 12 | Ширина земленого полотна .Проезд к кладбищу  | м | 6.5 |
| 13 | Ширина обочин, ул. Белозерского | м | 1.5 |
| 14 | Ширина обочин. Проезд к кладбищу | м | 1.5 |
| 15 | Ширина проезжей части, ул. Белозерского | м | 6.0 |
| 16 | Ширина проезжей части. Проезд к кладбищу | м | 3.5 |
| 17  | Количество полос движения, ул. Белозерского | - | 2 |
| 18 | Количество полос движения. Проезд к кладбищу | - | 1 |
| 19 | Ширина полосы движения, ул. Белозерского  | м | 3.0 |
| 20 | Ширина полосы движения. Проезд к кладбищу | м | 3.5 |
| 21 | Тип дорожной одежды и вид покрытия, ул. Белозерского  | - | Капитальный с асфальтобетонным покрытием |
| 22 | Тип дорожной одежды и вид покрытия. Проезд к кладбищу | - | Облегченный с асфальтобетонным покрытием |
| 23 | Продолжительность строительства | мес | 8 |
| 24 | Сметная стоимость строительства:  |  |  |
| 24.1 | В базисном уровне цен на 01.01.2000, в том числе строительно-монтажных работ | тыс. руб.тыс. руб. | 7641,757071,58 |
| 24.2 | В текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2021 года | тыс. руб. | 76351,00 |
| 24.3 | Включая НДС (20%) | тыс. руб. | 12354,54 |
| 24.4 | В том числе строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 60434,90 |

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области «Криушанский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Криушанского

сельского поселения В.В.Фролов